Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 25954-2016 z dnia 2016-02-05 r.](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=25954&rok=2016-02-05) Ogłoszenie o zamówieniu - Augustów  
Przedmiot, zakres rzeczowy wykonania remontu pomostu drewnianego na Molo Radiowej Trójki: Etap I roboty rozbiórkowe: 1. Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów - 358,52mb 2. Demontaż elementów wyposażenia pomostów: -...  
Termin składania ofert: 2016-02-19

**Numer ogłoszenia: 33334 - 2016; data zamieszczenia: 15.02.2016**  
  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 25954 - 2016 data 05.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 643 67 58, fax. 87 643 67 59.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.1.
* **W ogłoszeniu jest:** Modernizacja pomostów Radiowej 3 w Augustowie przy ul. Zarzecze..
* **W ogłoszeniu powinno być:** Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie.
* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
* **W ogłoszeniu jest:** Przedmiot, zakres rzeczowy wykonania remontu pomostu drewnianego na Molo Radiowej Trójki: Etap I roboty rozbiórkowe: 1. Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów - 358,52mb 2. Demontaż elementów wyposażenia pomostów: - knagi cumownicze - 80szt. - pierścienie cumownicze - 80szt. - drabinki kąpielowe - 6 szt. - lampy oświetlenia obiektowego - 13szt. - złącza kablowe/tablice rozdzielcze - 6szt. - stojaki na koła ratunkowe - 6szt. 3. Rozebranie drewnianego poszycia pomostu - 2.959,16m², 4. Rozebranie elementów konstrukcyjnych pomostu -podłużnice, poprzecznice, kleszcze, oczepy, krawężniki - 5.589,380mb, 5. Wymiana drewnianych osłon kabli energetycznych i przyłącza wodno - kanalizacyjnego - 6,23m³ 6. Szacowanie, segregacja, wywóz tarcicy z rozbiórki na odległość do 5km - 109,532t Etap II roboty montażowe. 7. Wykonanie konstrukcji pomostu - 147,083m³ 8. Wykonanie pokładu pomostu - 2.959,16m² 9. Wykonanie krawężników i balustrad pomostu - 358,52mb, 10. Odnowienie elementów wyposażenia pomostu z demontażu i ponowny ich montaż, 11. Oczyszczenie powierzchniowe i ponowna impregnacja preparatami olejowymi powierzchni pomostów po 5 latach od daty przekazania do użytkowania nie później niż data odbioru pogwarancyjnego. 12. Montaż słupków zabezpieczających przed wjazdem pojazdami czterokołowymi na molo, po 3 na każdym z trzech wejść. Drewno klasy K33 (C35) wg. PN-82D-94021 (PN-EN 338:2004) strugane, dwukrotnie impregnowane ciśnieniowo preparatami solnymi typu np. KUPRAFUNG -P (zasadowy węglan miedzi) plus dwukrotnie malowane i zabezpieczone powierzchniowo preparatem, środkiem impregnacyjnym oleistym z dodatkiem wosku, ekologicznym typu np. Altax olej do drewna. 2. Lokalizacja i stan prawny. Działka nr 4959 obr. 0002 (j. Necko), 1/42 obręb 0004 położona przy ul. Zarzecze w Augustowie. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa w zarządzie RZGW Warszawa i Gmina Miasto Augustów. Obiekt oddano do użytkowania w 2007r znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej Kanału Augustowskiego. 3. Stan istniejący. Konstrukcja szkieletowa pomostu: ruszt palowy z trzech rzędów pali drewnianych o rozstawie 260cm i średnicy 25cm, 6 rzędów pali o rozstawie 260cm i średnicy 25cm dla płyt pokładów, kleszcze podwójne 10\*20cm łączące zespoły pali, belki podłużne 14\*14cm, pokłady z bali grubości 5cm. Konstrukcja szkieletowa pomostu 4 pirsów: ruszt palowy z dwóch rzędów pali drewnianych o rozstawie 120cm i średnicy 20cm, kleszcze podwójne 8\*15cm łączące zespoły pali, dźwigary o przekroju 14\*14cm jako belki podłużnic, pokład z bali grubości 5cm, stężenia krzyżulcowe w ostatnich polach pali pirsów z bali 2\*8\*15\*200cm. Poręcze: słupki główne o wymiarach 10\*12\*145cm, słupki pośrednie o wymiarach 10\*8\*130cm, pochwyt o wymiarach 10\*12cm, krzyżulce o wymiarach 8\*6cm. Bale odbojnic i ławek przy basenach od strony pirsów. Drewniane osłony kabli energetycznych pod pomostem oraz osłony przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wyposażenie pomostów: drabinka kąpielowa 6 stopniowa - 6szt., stojaki na koła ratunkowe - 6szt., knagi i pierścienie cumownicze - łącznie 160szt. 4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 4.1. Wymagania dla wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac pod nadzorem kierownika budowy oraz prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy będącego dokumentem służącym do śledzenia postępu prac remontowych oraz do komunikacji z Zamawiającym. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca odpowiedzialny będzie za ostateczny, prawidłowy dobór materiałów potrzebnych do wykonania zakresu zamówienia. Wykonawca musi uwzględniać najnowsze rozwiązania i warunki techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z zastosowania taniego rozwiązania nie będzie zaakceptowane. Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do wykonania robót remontowych przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji remontu rozwiązań zamiennych dotyczących stosowanych materiałów i środków. 4.2. Dokumentacja powiązana: Zamawiający zastrzega konieczność powiązania realizacji remontu z dokumentami potwierdzającymi klasę drewna, metodę zabezpieczeń drewna preparatami ochronnymi, zgodność zastosowanych materiałów i preparatów z obowiązującymi normami, i przepisami odrębnymi.
* **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie Przedmiot, zakres rzeczowy modernizacji pomostu drewnianego Radiowej 3 w Augustowie: Etap I roboty rozbiórkowe: 1. Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów - 358,52mb 2. Demontaż elementów wyposażenia pomostów: - knagi cumownicze - 80szt. - pierścienie cumownicze - 80szt. - drabinki kąpielowe - 6 szt. - lampy oświetlenia obiektowego - 13szt. - złącza kablowe/tablice rozdzielcze - 6szt. - stojaki na koła ratunkowe - 6szt. 3. Rozebranie drewnianego poszycia pomostu - 2.959,16m², 4. Rozebranie elementów konstrukcyjnych pomostu -podłużnice, poprzecznice, kleszcze, oczepy, krawężniki - 5.589,380mb, 5. Wymiana drewnianych osłon kabli energetycznych i przyłącza wodno - kanalizacyjnego - 6,23m³ 6. Szacowanie, segregacja, wywóz tarcicy z rozbiórki na odległość do 5km - 109,532t Etap II roboty montażowe. 7. Wykonanie konstrukcji pomostu - 147,083m³ 8. Wykonanie pokładu pomostu - 2.959,16m² 9. Wykonanie krawężników i balustrad pomostu - 358,52mb, 10. Odnowienie elementów wyposażenia pomostu z demontażu i ponowny ich montaż, 11. Oczyszczenie powierzchniowe i ponowna impregnacja preparatami olejowymi wszystkich powierzchni widocznych elementów stanowiących pokład pomostu, pokład pirsów i balustrad co roku do końca obowiązywania gwarancji. 12. Montaż słupków zabezpieczających przed wjazdem pojazdami czterokołowymi na molo, po 3 na każdym z trzech wejść. Drewno klasy K27 (C24) impregnowanego metodą ciśnieniową w autoklawach plus dwukrotnie malowane i zabezpieczone powierzchniowo preparatem, środkiem impregnacyjnym, oleistym z dodatkiem wosku, ekologicznym typu np. Altax olej do drewna lub równoważny. - zgodnie z PN-82/D-94021 (obecnie obowiązuje norma PN-EN 338:2004) Drewno przeznaczone na pomost powinno posiadać atest stwierdzający klasę drewna i być cechowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 2. Lokalizacja i stan prawny. Działka nr 4959 obr. 0002 (j. Necko), 1/42 obręb 0004 położona przy ul. Zarzecze w Augustowie. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa w zarządzie RZGW Warszawa i Gmina Miasto Augustów. Obiekt oddano do użytkowania w 2007r znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej Kanału Augustowskiego. 3. Stan istniejący. Konstrukcja szkieletowa pomostu: ruszt palowy z trzech rzędów pali drewnianych o rozstawie 260cm i średnicy 25cm, 6 rzędów pali o rozstawie 260cm i średnicy 25cm dla płyt pokładów, kleszcze podwójne 10\*20cm łączące zespoły pali, belki podłużne 14\*14cm, pokłady z bali grubości 5cm. Konstrukcja szkieletowa pomostu 4 pirsów: ruszt palowy z dwóch rzędów pali drewnianych o rozstawie 120cm i średnicy 20cm, kleszcze podwójne 8\*15cm łączące zespoły pali, dźwigary o przekroju 14\*14cm jako belki podłużnic, pokład z bali grubości 5cm, stężenia krzyżulcowe w ostatnich polach pali pirsów z bali 2\*8\*15\*200cm. Poręcze: słupki główne o wymiarach 10\*12\*145cm, słupki pośrednie o wymiarach 10\*8\*130cm, pochwyt o wymiarach 10\*12cm, krzyżulce o wymiarach 8\*6cm. Bale odbojnic i ławek przy basenach od strony pirsów. Drewniane osłony kabli energetycznych pod pomostem oraz osłony przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wyposażenie pomostów: drabinka kąpielowa 6 stopniowa - 6szt., stojaki na koła ratunkowe - 6szt., knagi i pierścienie cumownicze - łącznie 160szt. 4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 4.1. Wymagania dla wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac pod nadzorem kierownika budowy oraz prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy będącego dokumentem służącym do śledzenia postępu prac remontowych oraz do komunikacji z Zamawiającym. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca odpowiedzialny będzie za ostateczny, prawidłowy dobór materiałów potrzebnych do wykonania zakresu zamówienia. Wykonawca musi uwzględniać najnowsze rozwiązania i warunki techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z zastosowania taniego rozwiązania nie będzie zaakceptowane. Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do wykonania robót remontowych przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji remontu rozwiązań zamiennych dotyczących stosowanych materiałów i środków. 4.2. Dokumentacja powiązana: Zamawiający zastrzega konieczność powiązania realizacji remontu z dokumentami potwierdzającymi klasę drewna, metodę zabezpieczeń drewna preparatami ochronnymi, zgodność zastosowanych materiałów i preparatów z obowiązującymi normami, i przepisami odrębnymi..
* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.1.
* **W ogłoszeniu jest:** 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 27.000 zł (zgodnie z art. 45 ustawy Pzp). 2. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 19.02.2016r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. nr 42, poz. 275). 4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: PEKAO S.A. I O Suwałki F Augustów 61 1240 3363 1111 0010 5571 6281 z zaznaczeniem przetarg nieograniczony na Modernizację pomostów Radiowej 3 w Augustowie przy ul. Zarzecze 5. Wadium wpłacone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie, jeżeli środki znajdą się na wskazanym przez zamawiającego koncie przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
* **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 27.000 zł (zgodnie z art. 45 ustawy Pzp). 2. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 22.02.2016r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. nr 42, poz. 275). 4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: PEKAO S.A. I O Suwałki F Augustów 21 1240 5787 1111 0010 6673 5293 z zaznaczeniem - Przetarg nieograniczony na Modernizację pomostu Radiowej 3 w Augustowie. 5. Wadium wpłacone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie, jeżeli środki znajdą się na wskazanym przez zamawiającego koncie przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.3.4.
* **W ogłoszeniu jest:** Oświadczenie wykonawcy.
* **W ogłoszeniu powinno być:** Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, mostowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ocena spełniania tego warunku zostania dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów wg formuły spełnia nie spełnia.
* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
* **W ogłoszeniu jest:** 19.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15 16-300 Augustów (sekretariat).
* **W ogłoszeniu powinno być:** 22.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15 16-300 Augustów (sekretariat).